Zapojenie LCD zrkadla

**Vlastnosti a špecifikácie**

▶Typ montáže: Spätné zrkadlo, vhodné pre všetky vozidlá so zrkadlom

▶Veľkosť obrazovky (displej): 10 palcová dotyková obrazovka IPS

▶Čipová súprava (procesor/CPU): Novatek

▶Snímač fotoaparátu: predný 6 MP + zadný 2 MP

▶Objektív fotoaparátu: predný (7 skiel + uhol 170 stupňov + clona F1,6) zadný (6 skiel + uhol 140 stupňov + clona F2,0)

▶Rozlíšenie videa: Predná strana: 2840\*2156P@30FPS; Zadné: 1920 \* 1080P @ 25 FPS

▶Rozlíšenie fotografie: 14M

▶Kód videa: H.264

▶Batéria: Vstavaná (Vstavaná batéria je veľmi malá, nepodporuje prácu, len kvôli šetreniu času a nastavenia použite pri práci originálnu nabíjačku)

▶ Jazyky OSD: ruština (predvolené), angličtina, hebrejčina, čínština, francúzština, turečtina, španielčina, japončina, arabčina, kórejčina, poľština, litovčina, maďarčina, taliančina, portugalčina, nemčina, čeština, slovenčina, holandčina, rumunčina, gréčtina

▶Základné funkcie: G-senzor, 2K rozlíšenie, digitálny zoom, cyklické nahrávanie, šetrič obrazovky, zobrazenie času a dátumu, hlasitosť kláves, vodítko pre nastavenie, zobrazenie zadnej kamery.

▶Pamäťová karta: Micro SD karta, trieda 10 a až 56 GB (nie je súčasťou dodávky)

▶Zadna kamera - Podpora maximálneho 10 metrového kábla pre zadnú kameru

▶Funkcie: nočné videnie, 2 rozdelené obrazovky, GPS

**Balenie-zoznam**

▶1 x DVR LCD zrkadlo 2K

▶1 x nabíjačka – cigaretový napájač

▶2 x gumenny držiak zrkadla LCD

▶1 x zadná kamera so 6 metrovým káblom

▶Napájač pre stale napajanie

▶

**Venujte pozornosť**

▶Približne 24-hodinové monitorovanie

DVR je kompatibilné iba s autami, ktoré majú 12V napájanie. 24V zdroj spáli základnú dosku.

▶O videu

Náš rekordér do auta je videorekordér najvyššej kvality, musíte použíť vysokokvalitnú kartu TF triedy 10, akákoľvek karta TF s nízkou kvalitou/nízkou rýchlosťou nemusi podporovať naše DVR zariadenie.

▶O zadnej kamere

Súčasťou balenia je prídavná zadná kamera. Ak je parkovacia kamera správne zapojená, tak po zaradení reverzného chodu vášho vozidla sa automaticky prepne a premietne obraz do LCD zrkadla.

Funkcia parkovacej kamery je nadradená nad ostatnými funkciami.

**Zapojenie**: Pripojte parkovaciu kameru do zdierky AVIN na LCD panely. Natiahnite vodič s parkovacou kamerou do zadnej časti vášho vozidla. Umiestnite parkovaciu kameru do zadnej časti auta aby mala výhlad na cestu.

Pripojte voľný červený vodič ktory je sučastou kabla kamery na „+“ pól cúvacieho svetla. Pri zaradení spiatočky a rozsvietení cúvacieho svetla sa zariadenie LCD prepne do režimu zobrazenia z parkovacej kamery.

**Upozornenie:**

Montáž parkovacej kamery prenechajte odborníkom (auto elektrikárom). Umiestnite prepojovací vodič od kamery k zariadeniu LCD tak, aby nedochádzalo k interferencii (vodič nesmie byť rušený inými zariadeniami). Všetky komponenty, cúvaciu kameru, vodič a zariadenie LCD umiestnite tak, aby neovplyvňovali bezpečnosť jazdy a nerušili pozornosť vodiča. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené na vozidle počas montáže jednotlivých komponentov. Vyhnite sa skratu pri montáži všetkých komponentov. Overte, či váš automobil má pól kostry „-“.